**Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuaru**

Stelaż ze stali do pisuaru Ø35

Do instalacji podtynkowej

Numer: **543006**

Opis do specyfikacji

Stelaż do pisuaru Ø35, zestaw 1/2.

Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem do instalacji podtynkowej.

Mocowany na posadzce lub do ściany nośnej dostarczonymi kołkami rozporowymi.

Regulacja rozstawu od 95 do 280 mm.

Regulacja wysokości od 0 do 200 mm.

Tuleja odpływu z uszczelką Ø50 i rurka z elementem łączącym Ø35.

Dostarczany wstępnie zmontowany.

Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208.

Odpowiedni do ścian pełnych o grubości od 13 do 120 mm.

Dostarczany ze skrzynką podtynkową.

Armatura skonfigurowana na płukanie instalacji, z zaślepką i akcesoriami do podłączenia.

30 lat gwarancji

Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 430006, 430016, 430026,430036, 778700 ou 778707.