

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu pisuarowego TEMPOFLUX
Do pisuarów z wężykiem 1/2" lub przyłączem Ø35
Zestaw 1/2

Numer: 778BOX


Opis do specyfikacji

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do pisuarów 1/2", zestaw 1/2.

Kołnierz z wbudowaną uszczelką.

Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.

Instalacja modułowa (profile, ściana pełna, panel).

Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (minimalna głębokość osadzenia: 83 mm). 

Podłączenie rur zasilających standardowe lub typu „pipe in pipe” 

Zawór odcinający i regulujący wypływ, filtr, zawory zwrotne i głowica zintegrowane i łatwo dostępne od przodu.  

Zawór TEMPOFLUX W1/2" przystosowany jest do wody deszczowej.

Skrzynka podtynkowa z zaślepką, akcesoriami do podłączenia oraz armaturą skonfigurowaną na bezpieczne przepłukanie instalacji podczas montażu, bez narażania elementów wrażliwych. 

Produkt zgodny z wymogami normy PN-EN 12541 (poziom hałasu klasa II).

Podłączenie za pomocą przyłącza Ø35 (w przypadku standardowych pisuarów) lub za pomocą mosiężnej złączki 1/2" (w przypadku pisuarów zasilanych wężykiem).

Do połączenia z rurką 752430 lub 757430.

30 lat gwarancji.



Należy zamawiać z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 778700 lub 778707.
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