**Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu pisuarowego TEMPOMATIC 4**

Do armatury elektronicznej do pisuarów

Na baterie

Numer: **430PBOX**

Opis do specyfikacji

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do elektronicznego zaworu pisuarowego, zestaw 1/2.

Kompatybilna z produktami zasilanymi bateriami litowymi CR123 6V.

Kołnierz z uszczelką.

Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.

Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, płyta).

Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 83 mm).

Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.

Armatura skonfigurowana na bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych i akcesoria do podłączenia.

Podłączenie za pomocą przyłącza Ø35 (w przypadku standardowych pisuarów) lub za pomocą mosiężnej złączki 1/2" (w przypadku pisuarów zasilanych wężykiem).

Do połączenia z rurką 752430 lub 757430.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 430006, 430016, 430026 lub 430036.