**Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 2 do WC**

Armatura czasowa z delikatnym uruchamianiem

Do ścian 10-35 mm - Rozeta z chromowanego metalu

Numer: **578212**

Opis do specyfikacji

Płyta przyciskowa TEMPOFLUX 2 do czasowego spłukiwania bezpośredniego, zestaw 2/2.

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.

Rozeta Ø195 z chromowanego metalu.

Niewidoczne mocowanie mechaniczne rozety.

Pojedynczy przycisk 6l.

Delikatne uruchamianie.

Do ścian o grubości od 10 do 35 mm.

Poziom hałasu zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II.

Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać ze stelażem 578305DE lub 578405DE.