**Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 2 do WC**

Armatura czasowa z delikatnym uruchamianiem, podwójny przycisk 3l/6l

Do ścian 10-35 mm - Rozeta z chromowanego metalu

Numer: **578222**

Opis do specyfikacji

Płyta uruchamiająca do czasowego spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 2, zestaw 2/2.

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.

Rozeta Ø195 z chromowanego metalu.

Niewidoczne mocowanie mechaniczne rozety.

Podwójny przycisk 3 l/6 l z możliwością regulacji do 2 l/4 l.

Delikatne uruchamianie.

Do ścianek o grubości od 10 do 35 mm.

Poziom hałasu zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać ze stelażem 578305DE, 578300DE, 578405DE lub 578400DE.