**Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 2 do WC**

Armatura czasowa z delikatnym uruchamianiem - Podwójny przycisk 3l/6l

Do ścian 70-130 mm - Rozeta z chromowanego metalu

Numer: **578230**

Opis do specyfikacji

Płyta przyciskowa do czasowego spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 2, zestaw 2/2.

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.

Rozeta Ø195 z chromowanego metalu.

Mocowanie schowane za rozetą.

Podwójny przycisk 3 l/6 l z możliwością regulacji do 2 l/4 l.

Delikatne uruchamianie.

Do ścian o grubości od 70 do 130 mm.

Poziom hałasu zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II.

Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać ze stelażem 578305DE.