**Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu TEMPOFLUX 3 WC**

Do armatury czasowej do WC, zestaw 1/2

Podtynkowa, modułowa, wodoszczelna

Numer: **763BOX**

Opis do specyfikacji

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa, zestaw 1/2.

Do bezzbiornikowego systemu spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.

Kompatybilna z armaturą czasową do WC.

Kołnierz z uszczelką.

Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.

Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, płyta).

Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 93 mm).

Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.

Zintegrowane i dostępne od przodu: zawór odcinający i regulujący wypływ, moduł uruchamiający i głowica.

Zawór antyskażeniowy wewnątrz skrzynki.

Bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych.

Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø26/32.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 763000, 763040, 763041lub 763030.