

Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 3 do WC
Armatura czasowa z delikatnym uruchamianiem - AB - Podtynkowa
Płyta z podwójnym przyciskiem 3l/6l - Czarne szkło

Numer: 763030


Opis do specyfikacji

Płyta uruchamiająca i podtynkowy zawór czasowy do spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 3, zestaw 2/2.

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.

Płyta uruchamiająca 205 x 190 mm z czarnego szkła.

Mechaniczne mocowanie płyty uruchamiającej niewidocznymi dla użytkowników śrubami.

Zawór TEMPOFLUX 3 W3/4" przystosowany jest do wody deszczowej.

Delikatne uruchamianie.

System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku.

Podwójny przycisk 3 l/6 l z możliwością regulacji do 2 l/4 l. Prostokątny design.

Poziom hałasu zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II.

Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Zawór przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.



Należy zamawiać ze stelażem 564065DE lub 564060DE, albo ze skrzynką podtynkową 763BOX.
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