**Jednootworowa bateria stojąca**

Bateria mechaniczna z elastyczną wylewką

Numer: **2526T2**

Opis do specyfikacji

Jednootworowa bateria stojąca z elastyczną wylewką z pamięcią kształtu, o maksymalnej wysokości H.535 mm.

Bateria mechaniczna z giętką, ruchomą i gładką wewnątrz wylewką wyposażoną w sitko higieniczne.

Optymalna krzywizna wylewki zapewnia łatwy dostęp do uchwytu: 379 mm.

Głowica ceramiczna Ø35.

Wypływ 9 l/min przy 3 barach.

Uchwyt z drążkiem.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Wzmocnione mocowanie.

Bateria przystosowana do intensywnego użytku w kuchni profesjonalnej.

Bateria z 30-letnią gwarancją.