**Elektrozawór**

Do armatury pisuarowej TEMPOMATIC multi-pisuar

Z3/4" - 12 V - Z filtrem

Numer: **429101**

Opis do specyfikacji

Elektrozawór z filtrem.

Do zaworu pisuarowego TEMPOMATIC.

Przyłącza Z3/4".

Działa na zasilanie 12 V.

Wymiary: 62 x 49,3 mm.