**Moduł elektroniczny**

Do serii TEMPOMATIC Dual Control do WC

Głowica i elektrozawór

Numer: **461032**

Opis do specyfikacji

Moduł elektroniczny: głowica i elektrozawór.

Podwójne uruchamianie.

Przyłącze: 1"1/4.

Wymiary: Ø4.

Do serii TEMPOMATIC Dual Control do WC.