

Elektroniczny dozownik mydła TEMPOMATIC 4 - stojący
Dozownik mydła w płynie, mydła w piance lub żelu dezynfekującego
Zasilanie sieciowe - Inox 304: chrom - 1 l

Numer: 512031P


Opis do specyfikacji

Elektroniczny, stojący dozownik mydła.

Dozownik mydła w płynie, mydła w piance lub żelu dezynfekującego (wodno-alkoholowego).

Bezdotykowe działanie: detektor na podczerwień wykrywa dłonie automatycznie.

Wylewka z chromowanego Inoxu 304.

Antywyciekowa pompa dozująca.

Niezależna skrzynka elektroniczna i niezależny, wkręcany zatrzaskowo zbiornik do montażu pod umywalką.

Automatyczny dozownik mydła: zasilanie sieciowe z transformatorem 230/6 V.

Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości 3 000 mPa·s, czyli 3 000 cP, lub specjalnego mydła w piance.

Kompatybilny z żelem dezynfekującym (wodno-alkoholowym).

Długość wylewki: 111 mm.

W zestawie zbiornik o pojemności: 1 litr.

30 lat gwarancji.
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