**Elektroniczny, stojący dozownik mydła TEMPOMATIC 4**

Dozownik mydła w płynie, mydła w piance lub żelu dezynfekującego

Zasilanie sieciowe - Chrom. Inox 304 - Rurka 1,2 m

Numer: **512131P**

Opis do specyfikacji

Elektroniczny, stojący dozownik mydła.

Dozownik mydła w płynie, mydła w piance lub żelu wodno-alkoholowego (dezynfekującego).

Bezdotykowe działanie: automatyczna detekcja dłoni przez detektor na podczerwień.

Wylewka z chromowanego Inoxu 304.

Pompa dozująca z ochroną przed marnowaniem mydła.

Niezależna skrzynka elektroniczna do montażu pod umywalką.

Automatyczny dozownik mydła: zasilanie sieciowe z transformatorem 230/6 V.

Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości 3 000 mPa·s lub specjalnego mydła w piance.

Kompatybilny z żelem dezynfekujacym.

Długość wylewki: 111 mm.

Elastyczna rurka L.1.20 m do zbiorników zewnętrznych (brak zbiornika w zestawie).

30 lat gwarancji.

CE.