**Designerski pisuar FINO**

Inox 304 czarny, matowy - Zasilanie wody z tyłu

Numer: **135710BK**

Opis do specyfikacji

Indywidualny pisuar wiszący bez kołnierza.

Kompatybilny ze standardowymi stelażami dostępnymi na rynku.

Bakteriostatyczny Inox 304. Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Czarne, matowe wykończenie z Teflonu®.

Zasilanie wody z tyłu (podtynkowe).

Podtynkowy lub natynkowy odpływ wody.

Niewidoczny syfon.

Prosta i szybka instalacja: montaż od przodu dzięki płycie montażowej z Inoxu.

Dostarczany z syfonem 1"1/2. Dostarczany z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 13407 do spłukiwania przy użyciu 2 l wody.

Waga: 3,5 kg.

30 lat gwarancji.