**WC ze zbiornikiem MONOBLOCO S21**

Inox 304 czarny, matowy

Numer: **110390BK**

Opis do specyfikacji

Stojąca miska ustępowa WC ze zbiornikiem, podwójny przycisk 3 l/6 l.

Bakteriostatyczny Inox 304. Grubość Inoxu: 1,5 mm.

Czarne, matowe wykończenie z Teflonu®.

Miska wytłaczana, bez spoin, dla odpowiedniej higieny.

Zintegrowany kołnierz do rozprowadzenia wody. Zasilanie wody podtynkowe od dołu lub natynkowe z boku (po prawej/po lewej).

Podtynkowy poziomy lub pionowy odpływ wody. Dostarczana z rurą PVC.

Otwory do zamocowania deski sedesowej. Dostarczana z zaślepkami z czarnego, matowego Inoxu do użytku bez deski sedesowej.

Szybka instalacja: 2 panele dostępu z antykradzieżowymi śrubami TORX.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 997 do spłukiwania przy użyciu 4 l wody.

Waga: 21 kg.

30 lat gwarancji.