**Umywalka do zabudowy HEMI Ø385**

Inox 304 czarny, matowy - Wpuszczana w blat lub podblatowa

Numer: **120490BK**

Opis do specyfikacji

Okrągła umywalka wpuszczana w blat lub podblatowa.

Wewnętrzna średnica umywalki: 385 mm.

Średnica otworu do wykonania w blacie: 400 mm dla umywalki wpuszczanej w blat, 380 mm dla umywalki podblatowej.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Grubość Inoxu: 0,8 mm.

Czarne, matowe wykończenie z Teflonu®.

Komora wytłaczana z jednej części, bez spoin.

Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem.

Dostarczana bez korka. Istnieje możliwość zamówienia korka w wykończeniu czarnym, matowym (6110BK) lub chromowanym (6110).

Bez przelewu.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 1,6 kg.

30 lat gwarancji.