**Szybkozłączka BIOFIL Z24/125 odporna na wandalizm**

Do natrysku ściennego lub panelu natryskowego

Numer: **821125**

Opis do specyfikacji

Szybkozłączka M24/125 do ściennej wylewki natryskowej lub panelu natryskowego.

Łatwa i szybka instalacja urządzenia filtrującego w ściennej wylewce natryskowej lub w panelu natryskowym typu DELABIE (SPORTING, SECURITHERM, itd.).

Model odporny na wandalizm: złączka zabezpieczona przed nieporządaną manipulacją, aby zapobiegać aktom wandalizmu, nieuprawnionemu użyciu lub usunięciu filtra.

30 lat gwarancji.