**Komplet natryskowy z baterią termostatyczną SECURITHERM**

Bateria termostatyczna Securitouch bez zaworów zwrotnych

Z mimośrodami STOP/CHECK

Numer: **H9768HYG**

Opis do specyfikacji

Dwuuchwytowy, termostatyczny komplet natryskowy SECURITHERM z urządzeniem samoopróżniającym.

Bateria natryskowa z antyosadową głowicą termostatyczną.

Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.

Bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych na przyłączach (ogranicza proliferację bakterii).

Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.

Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.

Regulacja temperatury do 43°C.

Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy ogranicznik odblokowany do 41°C, drugi ogranicznik zablokowany na 43°C.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania dopływu wody zimnej.

Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.

Pokrętła ERGO.

Przyłącze do węża natryskowego Z1/2".

Filtry zintegrowane w przyłączach F3/4".

Dostarczany z 2 mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4" przystosowanymi do szpitalnych ograniczeń.

• Słuchawka natryskowa (nr 813) i chromowany, ruchomy uchwyt ścienny do słuchawki natryskowej (nr 845).

• Złączka antystagnacyjna WZ1/2" automatycznie opróżniająca słuchawkę i węża natryskowego, do zamontowania pomiędzy wyjściem dolnym armatury a końcówką węża natryskowego (nr 880).

Bateria przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria termostatyczna certyfikowana NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).

Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.