**Sekwencyjna głowica ceramiczna Ø35**

Głowica z podstawą

Z wkładem

Numer: **N243I**

Opis do specyfikacji

Sekwencyjna głowica ceramiczna Ø35 z podstawą.

Głowica do ściennych baterii umywalkowych z serii 2437 i 2437S.