**Głowica ceramiczna Ø35**

Głowica z podstawą

Z regulatorem ciśnienia

Numer: **N222**

Opis do specyfikacji

Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 regulatorem ciśnienia i podstawą.

Do stojących baterii umywalkowych z serii:

- 2220, 2220L / 2221, 2221L

- 25061T1, 2506T1

- 2720L, 2720T / 2721L, 2721T (modele, które są w sprzedaży od 12/2022)

- 2820L, 2820T (modele, które są w sprzedaży od 05/2023).