

Sekwencyjna głowica ceramiczna Ø35
Głowica z podstawą
Bez wkładu

Numer: N243


Opis do specyfikacji

Sekwencyjna głowica ceramiczna Ø35 z podstawą.

Do baterii umywalkowych z serii:

- 2436, 2436S

- 2437, 2437S (modele sprzedawane od 01/2026)

- 2664Tx

- 2665Tx
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