**Sekwencyjna głowica ceramiczna Ø35**

Głowica z podstawą

Bez wkładu

Numer: **N243**

Opis do specyfikacji

Sekwencyjna głowica ceramiczna Ø35 z podstawą.

Głowica do ściennych baterii umywalkowych z serii 2436 i 2436S.