**Skrzynka elektroniczna**

Do armatury umywalkowej TEMPOMATIC

Na baterie

Numer: **495446BC**

Opis do specyfikacji

Skrzynka elektroniczna IP65.

Moduł elektroniczny z do armatury umywalkowej TEMPOMATIC.

Z funkcją spłukiwania okresowego.

Zasilana bateriami 6 V.

Wymiary: 110 x 75 x 41 mm.