**Detektor**

Do serii TEMPOMATIC

Z kablem 1,50 m

Numer: **495149**

Opis do specyfikacji

Detektor.

Do armatury TEMPOMATIC: umywalkowej, natryskowej i spłukującej do pisuarów i WC.

Z kablem o długości 1,50 m.