**Bateria czasowa TEMPOMIX**

Czasowa z przyciskiem-pokrętłem

Do paneli o grubości od 8 do 16 mm

Numer: **790975**

Opis do specyfikacji

Natynkowa, czasowa bateria umywalkowa.

Bateria TEMPOMIX 3/4" z przyciskiem-pokrętłem

Do paneli o grubości od 8 do 16 mm.

Regulacja temperatury i uruchamianie wypływu za pomocą przycisku-pokrętła.

Ogranicznik temperatury maksymalnej (nastawiany przez instalatora podczas montażu).

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 12 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji.

Korpus z litego mosiądzu pokrytego chromem.

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.

Przycisk-pokrętło z chromowanego metalu.

30 lat gwarancji.