**Zestaw do spłukiwania TEMPOFLUX 3 AB**

Zestaw do spłukiwania bezpośredniego WC z antyblokadą

Zaścienny 200 mm z rurą

Numer: **763266**

Opis do specyfikacji

Bezzbiornikowy system spłukiwania podłączony bezpośrednio do instalacji.

Do ścianki ≤ 200 mm.

Delikatne uruchamianie.

System antyblokady AB: wypływ uruchamiany dopiero po zwolnieniu przycisku.

Czas wypływu ~7 sekund.

Zawór antyskażeniowy.

Dostęp do zintegrowanego zaworu odcinającego i regulującego wypływ, modułu uruchamiającego oraz głowicy przez szacht techniczny.

Przycisk z chromowanego metalu.

Mechanizm odporny na uderzenia.

Zasilanie liniowe Z3/4".

Poziom hałasu zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II.

Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Z rurą spłukującą PVC Ø32.

Przystosowany do wody deszczowej.

Przystosowany do bezkołnierzowych misek WC bez regulacji wypływu.

Odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.