**Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do zlewu**

Sekwencyjna, termostatyczna bateria zatrzaskowa H.160 L.140

Zawory odcinające i uchwyt Higiena L.146

Numer: **H9625**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki.

Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.

Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i zimnej.

Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.

BIOCLIP: armatura odpinana w łatwy sposób do czyszczenia i dezynfekcji.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub wody ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Jednootworowa bateria z zagiętą wylewką H.160 L.140 wyposażoną w higieniczne sitko nie zatrzymujące zanieczyszczeń, odporna na dezynfekcję termiczną.

Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem.

Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz, o małej pojemności na wodę.

Wypływ 9 l/min przy 3 barach.

Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.146.

Bez ciągadła i korka.

Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.