**Niski zestaw do mycia wstępnego z baterią**

Zestaw do mycia wstępnego ze spryskiwaczem

Numer: **5526**

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw do mycia wstępnego z kolumną i ruchomym uchwytem na wylewkę.

Jednootworowa bateria stojąca wyposażona w uchwyt z drążkiem.

Przystosowany do intensywnego użytku w kuchni profesjonalnej.

Dostarczany z wężykami W3/8".

Antyosadowa wylewka z regulacją strumienia: strumień skoncentrowany, strumień rozproszony, strumień ostry.

Wypływ 7 l/min przy 3 barach.

Czarny wąż zbrojony L.0,50 m, jakość spożywcza.

Kolumna 3/4" ze stali nierdzewnej.

Prowadnica Inox w formie sprężyny.

Wężyki W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Zestaw do mycia wstępnego z 30-letnią gwarancją.