**System spłukiwania TEMPOFLUX 3 AB z przyciskiem zdalnym**

Armatura czasowa AB - Delikatne uruchamianie zdalne - Podtynkowy

Zdalna płyta z przyciskiem 3l/6l - Inox szczot.

Numer: **763300**

Opis do specyfikacji

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.

Płyta dostępu do mechanizmu 186 x 186 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej.

Czasowa płyta uruchamiająca 90 x 90 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej, z chromowanymi przyciskami.

Mechaniczne mocowanie płyt uruchamiających niewidocznymi dla użytkowników śrubami.

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa:

 - Kołnierz z uszczelką.

 - Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.

 - Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 93 mm).

 - Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.

 - Zintegrowany i dostępny od przodu zawór odcinający i regulujący wypływ.

 - Zintegrowane i dostęone od przodu: głowica i filtr.

 - Zawór TEMPOFLUX 3 W3/4" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej.

 - Zawór antyskażeniowy wewnątrz skrzynki.

Delikatne uruchamianie.

System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku.

Podwójny przycisk 3 l/6 l z możliwością regulacji do 2 l/4 l.

Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø26/32.

Poziom hałasu zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II.

Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Zawór przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza.

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.