**Elektrozawór**

Do armatury TEMPOMATIC do WC i pisuaru

ZZ1" - 12 V

Numer: **461035**

Opis do specyfikacji

Elektrozawór.

Do armatury spłukującej TEMPOMATIC do WC i pisuarów.

Przyłącza ZZ1".

Działa na zasilanie 12 V.

Wymiary: 108 x 107 mm.