**Elektrozawór**

Do armatury umywalkowej TEMPOMATIC 1 i 2 oraz BINOPTIC 1

ZZ3/8" - 6 V - Z filtrem

Numer: **495606**

Opis do specyfikacji

Elektrozawór z filtrem.

Do serii TEMPOMATIC 1 i 2 oraz BINOPTIC 1 (stary design).

Przyłącza ZZ3/8".

Działa na zasilanie 6 V.

Wymiary: 78,2 x 63,5 mm.