**Elektrozawór**

Do armatury pisuarowej TEMPOMATIC 4 i podtynkowej BINOPTIC

ZZ1/2" - 6 V

Numer: **430646**

Opis do specyfikacji

Elektrozawór.

Do armatury pisuarowej TEMPOMATIC 4 i podtynkowej BINOPTIC.

Przyłącze ZZ1/2".

Działa na zasilanie 6 V.

Wymiary: 67 mm.