**Detektor**

Do serii BINOPTIC i TEMPOMATIC 2

Z kablem 1,50 m

Numer: **CEL378150V**

Opis do specyfikacji

Detektor.

Do armatury umywalkowej BINOPTIC i TEMPOMATIC 2.

Z kablem o długości 1,50 m.