**Głowica czasowa**

Do armatury umywalkowej TEMPOMIX

Czas wypływu ~7 s

Numer: **743795**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury umywalkowej TEMPOMIX.

Do modeli starszej generacji: 795000 i 795100.

Czas wypływu ~7 s.

Wypływ regulowany w zakresie od 1,4 do 6 l/min.