**Głowica czasowa**

Do armatury umywalkowej TEMPOMIX

Czas wypływu ~7 s

Numer: **743791**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury umywalkowej TEMPOMIX.

Do modeli 795000 i 795100 w nowym designie.

Czas wypływu ~7 s.

Wypływ regulowany w zakresie od 1,4 do 6 l/min.