**Głowica czasowa**

Do armatury umywalkowej TEMPOMIX

Czas wypływu ~7 s

Numer: **743798**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury umywalkowej TEMPOMIX.

Do modeli zaściennych do montażu w szachcie technicznym typu 795209 starsza wersja.

Czas wypływu ~7 s.

Wypływ regulowany w zakresie od 1,4 do 6 l/min.