**Głowica czasowa**

Do armatury spłukującej TEMPOCHASSE do WC

Czas wypływu ~7 s

Numer: **743779**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury TEMPOCHASSE do WC.

Z przyciskiem.

Do WC 1"1/4.

Czas wypływu ~7 s.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.