**Elektroniczny, ścienny dozownik mydła w płynie, 0,5 litra**

Dozownik mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego

Na baterie, Inox 304 epoksyd biały

Numer: **512566W**

Opis do specyfikacji

Elektroniczny, ścienny dozownik mydła.

Dozownik mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego.

Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek z uniwersalnym kluczem DELABIE.

Brak kontaktu z dłonią: automatyczne wykrywanie dłoni przez detektor na podczerwień (regulowana odległość detekcji).

Pokrywa z bakteriostatycznego Inoxu 304.

Jednoczęściowa pokrywa na zawiasach ułatwia obsługę i utrzymanie higieny.

Pompa dozująca z ochroną przed marnotrawstwem: doza 0,8 ml (regulacja do 7 doz na detekcję).

Możliwe funkcjonowanie w trybie chroniącym przed zapychaniem się.

Automatyczny dozownik mydła: zasilanie 6 dostarczonymi bateriami AA -1,5 V (DC9V) w korpusie dozownika mydła.

Podświetlana kontrolka niskiego poziomu baterii.

Zbiornik z szerokim otworem: ułatwia napełnianie go z dużych pojemników.

Okienko kontroli poziomu mydła.

Wykończenie: Inox 304 epoksyd biały.

Grubość Inoxu: 1 mm.

Pojemność: 0,5 litra.

Wymiary: 90 x 105 x 196 mm.

Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s.

Kompatybilny z żelem wodno-alkoholowym.

Znak CE.

Elektroniczny, ścienny dozownik mydła z 30-letnią gwarancją.