**Poręcz prosta Be-Line® - 500 mm Ø35**

Aluminium - Epoksyd: matowa czerń

Ø35 - Ergonomiczne spłaszczenie

Numer: **511905BK**

Opis do specyfikacji

Poręcz prosta Be-Line® Ø35 dla osób z niepełnosprawnością.

Służy do podpierania się, podtrzymywania lub podciągania w WC, pod prysznicem lub w wannie.

Aluminiowy, pusty wewnątrz trzon ze ścianką o grubości 3 mm. Mocowania z litego aluminium.

Owalny przekrój Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem antypoślizgowym umożliwiającym optymalny chwyt.

Aluminium wykończone czarnym matowym epoksydem zapewnia odpowiedni kontrast z jasną ścianą.

Powłoka antybakteryjna: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii.

Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

38 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający wpadnięcie i zaklinowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.

Niewidoczne mocowania.

Produkt dostarczany ze śrubami z Inoxu Ø8 x 70 mm do ścian betonowych.

Rozstaw: 500 mm.

Produkt testowany na ponad 200 kg. Zalecana max. waga użytkownika: 135 kg.

30 lat gwarancji.

Znak CE.