**Poręcz uchylna Be-Line® z podporą matowa czerń 650 mm**

Aluminium epoksyd matowa czerń

Ø42

Numer: **511962BK**

Opis do specyfikacji

Poręcz uchylna Be-Line® dla osób niepełnosprawnych.

W pozycji opuszczonej służy do podpierania, podciągania oraz przemieszczania się, do WC lub natrysku.

W pozycji podniesionej umożliwia dostęp do WC z boku.

Zdejmowana: łatwo odpinana z systemem blokady antykradzieżowej. Ogranicza ilość poręczy w budynku, umożliwiając ich instalację tylko wtedy, kiedy jest to konieczne.

Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne.

Wolnoopadająca. Zatrzymanie w pozycji pionowej.

Aluminiowa rura.

Okrągły profil Ø42 z ergonomicznym spłaszczeniem, chroniącym przed ślizganiem się dłoni dla optymalnego chwycenia.

Wykończenie aluminium czarnym, matowym epoksydem stanowi odpowiedni kontrast ze ścianą.

Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Niewidoczne mocowanie płytą montażową Inox 304 o 5 mm grubości.

Dostarczana ze śrubami Inox Ø8 x 70 mm do betonowej ściany.

Podporę należy stosować jako wzmocnienie, jeśli mocowanie ścienne nie jest wystarczające.

Wymiary: 650 x 210 x 120 mm.

Wysokość podpory regulowana od 760 do 780 mm.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Poręcz do WC z 30-letnią gwarancją.

Znak CE.