**Ognioodporny stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC**

Do zaworu TEMPOFLUX 3

Samonośny, do ściany od 53 do 105 mm

Numer: **565065DE**

Opis do specyfikacji

Stelaż samonośny do podwieszanego WC, zestaw 1/2.

Zapora ogniowa 60 min - klasa odporności EI60.

Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem, z szerokimi stopkami do mocowania na posadzce nośnej:

- Regulacja wysokości od 0 do 200 mm (ze znacznikiem na wysokości 1 m).

- Rura spłukująca Ø32 z elementem łączącym Ø55 i kołnierzem pęczniejącym dla ochrony przeciwpożarowej.

- Rura odpływu z ABS-u, z przyłączem Ø110 z PE-HD z uszczelką, z 2 pozycjami regulacji i kołnierzem pęczniejącym dla ochrony przeciwpożarowej.

- Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208 i przepisami przeciwpożarowymi (Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej).

- Do ścian pełnych o grubości od 53 do 105 mm (minimum 4 BA13 i płytki).

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa z kołnierzem pęczniejącym i zestawem przeciwpożarowym:

- Zawór antyskażeniowy wewnątrz skrzynki.

- Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Dostarczany wstępnie zmontowany.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 763000.