**Głowica czasowa**

Do armatury umywalkowej TEMPOMIX 3

Czas wypływu ~7 s

Numer: **743794**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury umywalkowej TEMPOMIX 3.

Do modeli TEMPOMIX 3 z serii 794xxx.

Czas wypływu ~7 s.

Wypływ regulowany w zakresie od 1,4 do 6 l/min.