**Wylewka filtrująca BIOFIL - 2 MIESIĄCE**

Sterylna

Numer: **20040**

Opis do specyfikacji

Jednorazowa wylewka zatrzaskowa BIOFIL przeciw legionelli i pozostałym drobnoustrojom.

Do zastosowania jako zamiennik wylewki zatrzaskowej BIOCLIP (bez użycia narzędzi i zamykania dopływu wody).

Typ membrany: mikrofiltracja kanalikowa.

Materiał membrany: polietylen.

Próg filtracji: 0,1 µm nominalnie, klasa sterylizująca.

Ilość przefiltrowanej wody w ciągu całego cyklu życia produktu: 6000 l.

Prędkość filtracji: 6 l/min przy 3 barach (wypływ z filtra liczony bez ograniczenia wypływu w samej armaturze).

Ciśnienie maksymalne: 5 barów.

Maksymalny czas użytkowania: 2 miesiące od instalacji.

Kompatybilność i odporność na dezynfekcję chemiczną i termiczną instalacji sanitarnej.

Filtr sterylny.

Waga: 40 g.

Opakowanie jednostkowe. Należy zamawiać wielokrotnościami 10.

Produkt pakowany po 10 sztuk.