

Bateria czasowa TEMPOMIX 3
Delikatne uruchamianie - Model stojący: H.255 mm - Inox: chrom
Przycisk-pokrętło

Numer: 794120


Opis do specyfikacji

Stojąca, czasowa bateria umywalkowa na przycisk, który jest jednocześnie pokrętłem do regulacji temperatury.

Delikatne uruchamianie.

Regulacja temperatury i uruchamianie wypływu za pomocą przycisku-pokrętła.

Czas wypływu nastawiony na ~7 sekund, z możliwością regulacji od 6 do 9 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 3 do 6 l/min.

Antyosadowy napowietrzacz odporny na wandalizm.

Korpus z satynowego Inoxu.

Wysokość 255 mm: do umywalek nablatowych. 

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione przeciwnakrętką.

Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.
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