**Ruchoma wylewka rurowa**

Wylewka górna

H.235 L.300

Numer: **963300245G**

Opis do specyfikacji

Górna, ruchoma wylewka rurowa Ø22 z chromowanego mosiądzu, z sitkiem typu GWIAZDA.

Wylewka H.235 L.300 z nakrętką 3/4".

Gładkie wnętrze ogranicza nisze bakteryjne.

Do baterii gastronomicznych z serii: 5603, 5610 i 5612.