**Składane siedzisko natryskowe Be-Line®**

Składane i odpinane siedzisko natryskowe

Aluminium - Epoksyd: matowa czerń

Numer: **511920BK**

Opis do specyfikacji

Ścienne, składane siedzisko natryskowe Be-Line® z możliwością szybkiego demontażu poprzez wypięcie z mocowań.

Siedzisko natryskowe dla osób z niepełnosprawnością.

Designerski, szeroki model.

Możliwość demontażu: siedzisko łatwo wypiąć z mocowań, posiada systemem blokady antykradzieżowej. Ogranicza liczbę siedzisk w obiekcie, umożliwiając ich montaż tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital tymczasowo przyjmujący osoby z niepełnosprawnością.

Po złożeniu utrzymuje się w pionie. Wolnoopadające.

Produkt przystosowany do intensywnego użytku w obiektach publicznych lub w środowisku szpitalnym.

Pełne i wzmocnione siedzisko wykonane z polimeru o wysokiej odporności, do montażu na przystosowanej do tego ścianie, bez dodatkowej podpory.

Powierzchnia antypoślizgowa.

Wysoka odporność na Betadynę®.

Płyta mocująca z litego aluminium pokrytego czarnym matowym epoksydem zapewnia odpowiedni kontrast z jasną ścianą.

5 niewidocznych punktów mocujących.

Produkt dostarczany ze śrubami z Inoxu Ø8 x 70 mm do ścian betonowych.

Wymiary: 455 x 450 x 90 mm.

Wymiary po złożeniu: 85 x 470 mm.

Produkt testowany na ponad 200 kg. Zalecana max. waga użytkownika: 135 kg.

30 lat gwarancji.

Znak CE.