**Składane siedzisko natryskowe Be-Line®**

Składane i zdejmowane siedzisko natryskowe

Aluminium epoksyd czarny, matowy

Numer: **511920BK**

Opis do specyfikacji

Ścienne, składane siedzisko natryskowe Be-Line®, zdejmowane.

Siedzisko natryskowe dla osób niepełnosprawnych.

Designerski, szeroki model.

Zdejmowane: łatwo odpinane z systemem blokady antykradzieżowej. Ogranicza ilość siedzisk w budynku, umożliwiając ich instalację jedynie w momencie, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne.

Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadające.

Przystosowane do intensywnego użytku w obiektach publicznych i w środowisku szpitalnym.

Pełne, wzmocnione siedzisko wykonane z polimeru o wysokiej odporności, do montażu na przystosowanej do tego ścianie, bez dodatkowej podpory.

Powierzchnia antypoślizgowa.

Wysoka odporność na Betadynę®.

Płyta z litego aluminium pokrytego czarnym, matowym epoksydem zapewnia odpowiedni kontrast z jasną ścianą.

5 niewidocznych punktów mocujących.

Dostarczane ze śrubami Inox Ø8 x 70 mm do betonowej ściany.

Wymiary: 455 x 450 x 90 mm.

Wymiary po złożeniu: 83 x 470 mm.

Testowane na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Mocowane na ścianie, składane siedzisko z 30-letnią gwarancją. Znak CE.