**Uchwyt Be-Line® na papier toaletowy - do montażu na poręczy**

Na papier toaletowy w rolce

Matowa czerń

Numer: **511965BK**

Opis do specyfikacji

Uchwyt na papier toaletowy w rolce, do montażu na poręczach uchylnych Be-Line®.

Czarne matowe wykończenie.

Instalacja nie wymaga demontażu poręczy do WC.

Powłoka antybakteryjna: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii.

30 lat gwarancji.