**Taboret natryskowy Be-Line®**

Czarne siedzisko

Konstrukcja z Inoxu 304

Numer: **511418BK**

Opis do specyfikacji

Taboret natryskowy Be-Line®.

Taboret dla osób z niepełnosprawnością.

Model szeroki z ergonomicznymi uchwytami.

Produkt przystosowany do intensywnego użytku w obiektach publicznych lub w środowisku szpitalnym.

Czarne, pełne siedzisko wykonane z polimeru o wysokiej odporności.

Powierzchnia antypoślizgowa.

Wysoka odporność na Betadynę®.

4 nogi Ø18 x 2 mm wykonane z polerowanego na połysk Inoxu 304.

Powłoka antybakteryjna: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii.

Wymiary: 360 x 540 x 480 mm.

Wysokość siedziska: 480 mm.

Produkt testowany na ponad 200 kg. Zalecana max. waga użytkownika: 135 kg.

Nogi z plastikowymi nakładkami ochronnymi w kolorze siedziska.

30 lat gwarancji.