**Mosiężna wylewka BIOCLIP**

Wylewka L.70 Ø28 do baterii z wylewkami zatrzaskowymi

2 sztuki

Numer: **20004**

Opis do specyfikacji

Mosiężne wylewki zatrzaskowe BIOCLIP L.70 Ø28 umożliwiające łatwe czyszczenie i dezynfekcję wnętrza lub sterylizację w autoklawie.

Wylewki wyposażone w higieniczne wyjście przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.

Wylewki o gładkim wnętrzu ograniczającym rozwój bakterii.

Dzięki drugiej wylewce nie trzeba wyłączać armatury z użytku na czas czyszczenia/odkamieniania pierwszej.

Pasują do wszystkich modeli armatury z wylewką BIOCLIP.

Pakowane po 2 sztuki.